**Zadanie nr 1 Meble biurowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| **Wykonanie:** płyta meblowa melamina, kolor mebli: każdy element mebla do wyboru Zamawiającego z min. 12 kolorów  |
|  | Biurko z prawej strony zabudowane trzema szufladami równymi wysuwana szuflada na klawiaturę otwarta przegroda na stację dysków | D 170 x S 50 x W 79 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości  | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca po środku otwarta przestrzeń , nad i pod przestrzenią szafki dwudrzwiowe wysokości 90 cm z półkami równej wysokości zamykane na klucz | D80x G 40 x W220 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda składająca się z szafki dwudrzwiowej z półkami równej wysokości na dole nad nią dwie szuflady wszystko zamykane na klucz | D 80xG 40x W90 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty, wysuwaną szufladą na klawiaturę  | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa ubraniowa  | D 80x G 56x W200 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa z półkami  | D 80x G 56x W200 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda z szufladami równej wysokości  | D 120x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę  | D 140x G 60x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami , szafka obudowa pod umywalkę, szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85 Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1111 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciągu:szafki z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka otwarta z półkami  | D 80x Gx40x W60D60xG40xW 60D140xG40x W60 | Szt. | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami , szafka obudowa pod umywalkę, szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85 Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1111 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciągu:szafki z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka otwarta z półkami  | D 80x Gx40x W60D60xG40xW 60D140xG40x W60 | Szt. | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca podblatowa obudowa pod umywalkę | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka stojąca podblatowa z szufladami od dołu dwie szuflady wysokości 20 cm od góry dwie szuflady wysokości 15 cm zamykane na klucz** | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka podblatowa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami w środku półki zamykana na klucz | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami w środku półki zamykana na klucz  | D80x G45x W80 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko podblatowe  | D100xG56xW85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda składająca się z szafki dwudrzwiowej i części otwartej z pólkami | D140xG40xW 120  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół na sale chorych – Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą.  | Szer.70cm Głęb. 70 cm wys. 74 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do stołówki- Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą.  | 120x80x74 | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik okrągły- Ławo-stolik okrągły Oslo II S, posiada częściowo przeszklony blat oraz małą półkę pod blatem. Dzięki swojej uniwersalności idealnie nadaje się do każdego wnętrza i będzie współgrał z istniejącą już aranżacją. | Głębokość: **68.0 cm** Szerokość: **68.0 cm** Wysokość: **58.0 cm**  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko na dwa stanowiska pracy, każde stanowisko z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Regał biurowy z półkami równej wysokości  | D260xG45xW200 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda z szufladami równej wysokości  | D 80x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda dwudrzwiowa z półkami | D 80x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne stojąceobudowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczemszafka z pełnymi drzwiami z półkami szafka z szufladami w niej zamontowana płyta grzewczaszafka stojąca dwudrzwiowa z półkami | D80x G 56x W85D60xG56xW85D60xG56xW85D80x G56xW 200 | Szt. | 2222 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne wiszące z pełnymi drzwiami  | D80x G 40x W60D60xG40xW60 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne stojąceobudowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczemszafka z pełnymi drzwiami z półkami szafka z szufladami w niej zamontowana płyta grzewczaszafka stojąca dwudrzwiowa z półkami | D80x G 56x W85D60xG56xW85D60xG56xW85D80x G56xW 200 | Szt. | 2222 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne wiszące z pełnymi drzwiami  | D80x G 40x W60D60xG40xW60 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Blat łatwo zmywalny do szafek z poz. 27 |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat łatwo zmywalny do szafek z poz. 29 |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca łazienkowa jednodrzwiowa z półkami | D 30x G 30x W80 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości  | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe narożne z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę  | D 140x G 90x W77 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości  | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę  | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę  | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości  | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Stół konferencyjny- Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą. Jak na OTUA | 290x120x74 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę i kontenerem na dokumenty | D125x G62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa biurowa dwudrzwiowa podzielona pólkami zamykana na klucz | D80xG40x W200 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Regał biurowy z półkami | D80xG40xW200 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca podblatowa obudowa pod umywalkę dwudrzwiowa | D120xG56xw85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami w środku | D 120xG40xW60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami w środku , na dole szafki otwarta półka | D80xG40xW80 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka na środki czystości i dezynfekcyjne dwoje pełnych drzwi u góry i na dole | D50x G50x W200 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej  | D300xG60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca podblatowa obudowa pod zlewozmywak  | D80xG56xw85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka kuchenna stojąca podblatowa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami** | D80xG56xw85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca podblatowa z szufladami równej wysokości  | D40xG56xW85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa przeszklona z półkami**  | D80xG35xw60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące kuchenne jednodrzwiowe z półkami  | D60xG35xW60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna wisząca otwarta z połkami | D40xG35xW60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami , szafka obudowa pod umywalkę, szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85 Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1111 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciagu:szafki z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka z pełnymi drzwiami w środku półkiszafka otwarta z półkami  | D 80x Gx40x W60D60xG40xW 60D140xG40x W60 | Szt. | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa ubraniowa  | D 80x G 56x W200 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: |  | X |  |  |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 2 Krzesła, fotele, kanapy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| 1 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej co najmniej 7mio warstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm . Wszystkie łączenia estetyczne. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych . Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, - nie dopuszcza się klejenia formatki do siedziska. Do oferty należy załączyć atest w którym jest zawarta informacja że maksymalny nacisk na siedzisko wynosi 160 kg.Przednia i tylna noga wykonana z jednego elementu rury. Wymagane sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku.Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, o parametrach potwierdzonych dokumentem producenta tkaniny lub jednostkę badawczą nie gorszych niż:1. Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,
2. Skład – wierzch 100% vinyl , podkład:100%poliester
3. Posiadającą powłoki dające wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną , zapobiegającą powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam ( technologia wzbogacona jonami srebra)

Posiadającą odporność na działanie śliny, potu, pleśniKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Wymagane wymiary krzesła:(Tolerancja 5%)- szerokość siedziska 420 mm,- wysokość siedziska 450 mm,- wysokość krzesła 845 mm,- głębokość siedziska 440 mm.- całkowita szerokość krzesła – 500 mm.-całkowita głębokość krzesła 537 mm. | Szt. | 82 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krzesła sklejkowe tapicerowane z podłokietnikami- Kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki co najmniej 7 warstwowej giętko klejonej, o grubości nie mniejszej niż 10,5 mmMiękkie tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko i oparcie Stabilna, chromowana rama krzesła.Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę podczas siedzenia. Podłokietniki z drewnianymi nakładkamiKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Szerokość siedziska-42cmwysokość siedziska-45cmwysokość krzesła-84.5 cmgłębokość siedziska-44 cmcałkowita szerokość krzesła-50cmcałkowita glebokość-53,7 cm | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy z mechanizmem typu multiblock.Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.Front tapicerowany materiałem zmywalnymMożliwość swobodnego kołysania się.Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.Regulowana wysokość fotela.Regulacja siły oporu oparcia.Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami.Podstawa z polerowanego aluminium.Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Elementy metalowe: chromowaneKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | szerokość 520 mm, głębokość 440 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło obrotowe:Miękkie tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko i oparcie.Dekoracyjna osłona oparcia.Możliwość swobodnego kołysania się.Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w 5 pozycjach.Regulacja siły oporu oparcia.Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparciaw plecy użytkownika.Regulowana wysokość krzesła.regulowana wysokość oparcia.Stałe, wygodne podłokietniki.Podstawa czarna, nylonowa.Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Szerokość siedziska 460mm głębokość 420-465 mmcałkowita wysokość 900-1090mm | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanapa dwuosobowa rozkładana - stelaż kanapy wykonany z połączenia elementów drewnianych i płyty wiórowej o klasie higieniczności E1. Całość obłożona pianką wysokoelastyczną i tapicerką zmywalną. Siedzisko dodatkowo wyposażone w sprężyny faliste. Kanapa musi być rozkładana, o powierzchni spania min. 185cm x 140cmKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanapa dwuosobowa - stelaż kanapy wykonany z połączenia elementów drewnianych i płyty wiórowej o klasie higieniczności E1. Całość obłożona pianką wysokoelastyczną i tapicerką zmywalną. Siedzisko dodatkowo wyposażone w sprężyny falisteKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Szerokość: 128 cm- Głębokość : 89 cm- Wysokość: 92 cm- Wysokość siedziska: 46 cm- Głębokość siedziska: 54 cm- Wysokość nóżek: 15 cm- Podłokietnik o standardowej szerokości 9 cm  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krzesła– połączony zestaw krzeseł z oparciem – 5 krzesełKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krzesła– fabrycznie zestaw krzeseł z oparciem – 7 krzesełKolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: |  | X |  |  |

Zadanie nr 3 Regały

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| 1. 1.
 | Regały do bielizny- metalowe regały chromowane. Każdy element pokryty jest trzykrotnie chromem metodą galwaniczną. Gwarantuje to wysoką jakość, trwałość oraz estetyczny wygląd. Regały chromowane posiadają świadectwo PZH dopuszczające je do stosowania w gastronomii do przechowywania produktów spożywczych. Konstrukcja regału zapewnia dużą nośność półki - 240kg oraz łatwy montaż. Nogi wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie regału. | D70xG30xW180 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Regał do przechowywania kaczek i basenów wykonany ze stali nierdzewnej | S80 x G45 x 200 [cm] | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: |  | x |  |  |

**Zadanie nr 4 Meble zabiegowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| **Wymóg: meble zabiegowe spełniające wszystkie wymogi opisane w tabeli nr 1,**  |
| 1. 1.
 | Szafka stojąca podblatowa podzielona na trzy części w jednej szuflady cztery równej wysokości, druga obudowa pod umywalkę, trzecia obudowa pod zlewozmywak. Blat łatwo zmywalny | D170x G 60x W 75 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Szafka wisząca | D 60 x G 40x W 60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 | Szafka stojąca podblatowa z pełnymi drzwiami i półkami | D 50x G56x W85 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Szafka stojąca podblatowa z czterema szufladami  | D 50 x G56xW85  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 | Szafka wisząca jedno drzwiowa z pełnymi drzwiami ,z półkami – 2  | D 50x G 30 x W60 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Szafka wisząca jedno drzwiowa przeszklona z półkami -2 | D 50x G 30 x W60 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 | Szafa zabiegowa stojąca czterodrzwiowe z pełnymi drzwiami w środku półki. Zamykana na klucz | D80x G50 xW200 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Szafka stojąca podzielona na trzy części : obudowa pod umywalkę , obudowa pod zlewozmywak jedno komorowy, część z szufladami – cztery równej wysokości | D 170x G 60x W 75 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 | **Szafka wisząca trzydrzwiowa każda część podzielona dwiema półkami równej wysokości. Zamykana na klucz** | D 170 x G40x W60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Szafka stojąca podblatowa jednodrzwiowa podzielona półkami równej wysokości  | D60x G50 W 82 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 3.
 | Szafka stojąca – nadstawka na blat która składa się z dwóch szafek jednodrzwiowych przeszklonych połączonych w górnej części szafką jednodrzwiową 50x50. Szklane półki | D170 x G35x W150 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2.
 | Biurko do gabinetu zabiegowego- duży blat, otwartą przegrodę na stację dysków,wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz 1 szafkę 4-szufladową o równej wysokości.Stelaż składa się z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor według palety RAL. Biurko wypełnione jes płytą meblową obustronnie laminowaną. Nóżki o wysokości 10mm z możliwością poziomowania. | D 140x G 60x W x 790 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: |  | x |  |  |

**Tabela nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych opisanych w tabeli nr 2**

|  |
| --- |
| Parametry graniczne mebli o konstrukcji nośnej szkieletowej, wykonanej z aluminium |
| Lp. | Parametr wymagany |
| 1 | Konstrukcja – korpusMeble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym wg palety RAL.Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody – muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. |
| 2 | Konstrukcja - nóżkiMeble posadowione na nóżkach o wysokości 10 cm integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego (Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami). |
| 3 | Drzwi - frontyWszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym HPL grubości 0,6-0,7 mm o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. |
| 4 | Krawędzie Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |
| 5 | Szuflady W meblach płycinowych szuflady typu skrzyniowego ze stali ocynkowanej malowane w kolorze białym. W meblach o konstrukcji aluminiowej szuflady z tworzywa ABS – monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.  |
| 6 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych i laboratoryjnych.  |
| 7 | Blaty pokryte materiałem odpornym na substancje chemiczne. Wszystkie meble zaopatrzone w zamek ( szafy i szuflady) oraz uchwyty, kolor płyt meblowych: do wyboru Zamawiającego  |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

**Zadanie nr 5 Meble do kuchni oddziałowych**

Wykonanie: płyta meblowa melamina i stal nierdzewna, kolor mebli: każdy element mebla (oprócz stali nierdzewnej) do wyboru Zamawiającego z min. 12 kolorów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jednomiary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartośc brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| **Kuchnia oddziałowa parter** |
| 1. | Szafka wykonana z stali nierdzewnej na pojemniki GN, dwudrzwiowa, z półką, na nóżkach (PP/17) | 80 cm × 30cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, z półką, na nóżkach (PP/17) | 80cm × 50cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, na nóżkach (PP/18) | 73cm × 50cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach (PP/19) | 120cm × 60cm +/- 5%, | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szafka wisząca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z półką (PP/19) | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach (PP/19) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szafka wisząca, pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, składana z półką (PP/19) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z miejscem na zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, na nóżkach (PP/19) | 196cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Szafa stojąca ze stali nierdzewnej, zamykana z półkami na nóżkach (PP/19) | 80cm×60cm×200 cm+/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach (PP/20) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach (PP/20) | 120cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach (PP/20) | 120cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z kołnierzem na nóżkach (PP/20) | 50cm×60cm +/- 5% | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **Kuchnia oddziałowa I piętro** |
| 14. | Szafka wykonana z stali nierdzewnej na pojemniki GN, składana, z półką, na nóżkach | 80 cm × 30cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, z półką, na nóżkach | 80cm × 50cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, z kołnierzem, na nóżkach, | 63cm × 80cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach  | 120cm × 60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Szafka wisząca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z półką  | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach  | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Szafka wisząca, pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, składana z półką  | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z miejscem na zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, na nóżkach  | 196cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Szafa stojąca ze stali nierdzewnej, zamykana z półkami na nóżkach  | 80cm×60cm×200 cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach  | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach  | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach  | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z kołnierzem na nóżkach  | 50cm×60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach  | 120cm × 60cm +/- 5 % | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika