**Zadanie nr 1 Meble biurowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.  miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| **Wykonanie:** płyta meblowa melamina, kolor mebli: każdy element mebla do wyboru Zamawiającego z min. 12 kolorów  **Biurka, stół konferencyjny:**  **Blat i ściany boczne wykonany jest z płyty wielowarstwowej obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25mm /+ 2 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty. W wyposażeniu zamontuje się przelotki (wg wskazania użytkownika).**  **Pozostałe elementy biurka wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, obrzeże ABS 1 mm dobrane do koloru płyty. Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm w kolorze satyna, okucia ze stali szlachetnej**  **Szafy, szafki, komody:**  **Wykonanie: Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, obrzeże ABS 1 mm dobrane do koloru płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości minimum 16mm. Wieniec górny i dolny oraz półki wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 20mm, obrzeże ABS 2mm dobrane do koloru płyty. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego. Mebel wyposażony w stopki o wysokości do 0,3 cm . Możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 1,5 cm, półki z blokadą wysunięcia oraz z możliwością regulacji co 32 mm , zamkek baskwilowy z blokadą w co najmniej 2-ech punktach i z listwa domykową (o ile jest wymagany w danym meblu- zgodnie z opisem). Uchwyty metalowe o rozstawie 17,5 cm w kolorze satyna, okucia ze stali szlachetnej** | | | | | | | | | |
|  | Biurko z prawej strony zabudowane trzema szufladami równymi wysuwana szuflada na klawiaturę otwarta przegroda na stację dysków | D 170 x S 50 x W 79 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca po środku otwarta przestrzeń , nad i pod przestrzenią szafki dwudrzwiowe wysokości 90 cm z półkami równej wysokości zamykane na klucz | D80x G 40 x W220 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda składająca się z szafki dwudrzwiowej z półkami równej wysokości na dole nad nią dwie szuflady wszystko zamykane na klucz | D 80xG 40x W90 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty, wysuwaną szufladą na klawiaturę | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa ubraniowa | D 80x G 56x W200 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa z półkami | D 80x G 56x W200 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda z szufladami równej wysokości | D 120x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę | D 140x G 60x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami ,  szafka obudowa pod umywalkę,  szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1  1  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciągu:  szafki z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka otwarta z półkami | D 80x Gx40x W60  D60xG40xW 60  D140xG40x W60 | Szt. | 3  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami ,  szafka obudowa pod umywalkę,  szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1  1  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciągu:  szafki z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka otwarta z półkami | D 80x Gx40x W60  D60xG40xW 60  D140xG40x W60 | Szt. | 3  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca podblatowa obudowa pod umywalkę | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka stojąca podblatowa z szufladami od dołu dwie szuflady wysokości 20 cm od góry dwie szuflady wysokości 15 cm zamykane na klucz** | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka podblatowa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami w środku półki zamykana na klucz | D 80xG56x W85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami w środku półki zamykana na klucz | D80x G45x W80 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko podblatowe | D100xG56xW85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda składająca się z szafki dwudrzwiowej i części otwartej z pólkami | D140xG40xW 120 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół na sale chorych – Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą. | Szer.70cm Głęb. 70 cm wys. 74 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do stołówki- Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą. | 120x80x74 | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik okrągły- Ławo-stolik okrągły Oslo II S, posiada częściowo przeszklony blat oraz małą półkę pod blatem. Dzięki swojej uniwersalności idealnie nadaje się do każdego wnętrza i będzie współgrał z istniejącą już aranżacją. | Głębokość: **68.0 cm**  Szerokość: **68.0 cm**  Wysokość: **58.0 cm** | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko na dwa stanowiska pracy, każde stanowisko z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Regał biurowy z półkami równej wysokości | D260xG45xW200 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda z szufladami równej wysokości | D 80x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komoda dwudrzwiowa z półkami | D 80x G56x W 100 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne stojące  obudowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem  szafka z pełnymi drzwiami z półkami  szafka z szufladami w niej zamontowana płyta grzewcza  szafka stojąca dwudrzwiowa z półkami | D80x G 56x W85  D60xG56xW85  D60xG56xW85  D80x G56xW 200 | Szt. | 2  2  2  2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne wiszące z pełnymi drzwiami | D80x G 40x W60  D60xG40xW60 | Szt. | 2  4 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne stojące  obudowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem  szafka z pełnymi drzwiami z półkami  szafka z szufladami w niej zamontowana płyta grzewcza  szafka stojąca dwudrzwiowa z półkami | D80x G 56x W85  D60xG56xW85  D60xG56xW85  D80x G56xW 200 | Szt. | 2  2  2  2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki kuchenne wiszące z pełnymi drzwiami | D80x G 40x W60  D60xG40xW60 | Szt. | 2  4 |  |  |  |  |  |
|  | Blat łatwo zmywalny do szafek z poz. 27 |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat łatwo zmywalny do szafek z poz. 29 |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca łazienkowa jednodrzwiowa z półkami | D 30x G 30x W80 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe narożne z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę | D 140x G 90x W77 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko meblowe z kontenerem na dokumenty , wysuwaną szufladą na klawiaturę | D 125x G 62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa stojąca dwudrzwiowa zamykana na klucz w środku półki równej wysokości | D 80x G 40 x W 220 | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Stół konferencyjny- Stelaż stołu złożony z dwóch mostów połączonych belkami metalowymi- idącymi równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilkunastu mm od krańców blatu. Na most składają się dwie nogi metalowe zespawane ze sobą w kształcie odwróconej litery U. Stelaż wyposażony w metalowe stopki chromowane umożliwiające poziomowanie biurka. Pomiędzy blatem a mostem prześwit w wielkości 10mm. Blat grubość 25mm, wykonany z płyty wielowarstwowej, obustronnie pokryty melaminą. Jak na OTUA | 290x120x74 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę i kontenerem na dokumenty | D125x G62,5x W77 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa biurowa dwudrzwiowa podzielona pólkami zamykana na klucz | D80xG40x W200 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Regał biurowy z półkami | D80xG40xW200 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca podblatowa obudowa pod umywalkę dwudrzwiowa | D120xG56xw85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami w środku | D 120xG40xW60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami w środku , na dole szafki otwarta półka | D80xG40xW80 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka na środki czystości i dezynfekcyjne dwoje pełnych drzwi u góry i na dole | D50x G50x W200 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | D300xG60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca podblatowa obudowa pod zlewozmywak | D80xG56xw85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka kuchenna stojąca podblatowa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami z pólkami** | D80xG56xw85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca podblatowa z szufladami równej wysokości | D40xG56xW85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Szafka kuchenna wisząca dwudrzwiowa przeszklona z półkami** | D80xG35xw60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące kuchenne jednodrzwiowe z półkami | D60xG35xW60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafka kuchenna wisząca otwarta z połkami | D40xG35xW60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki stojące podblatowe w ciągu w tym 200 cm na biurko wyposażone w wysuwaną szufladę na klawiaturę szafka z szufladami ,  szafka obudowa pod umywalkę,  szafka z pełnymi drzwiami z półkami | biurko: D200x G 56x W 85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85  Szafki: D 80xG56x W85 | Szt. | 1  1  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafki wiszące w ciagu:  szafki z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka z pełnymi drzwiami w środku półki  szafka otwarta z półkami | D 80x Gx40x W60  D60xG40xW 60  D140xG40x W60 | Szt. | 3  1  1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa ubraniowa | D 80x G 56x W200 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: | | | | | |  | X |  |  |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 2 Krzesła, fotele, kanapy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno.  miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| 1 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej co najmniej 7mio warstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.  Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm . Wszystkie łączenia estetyczne. Miska siedziska połączona  z ramą za pośrednictwem krążków montażowych . Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, - nie dopuszcza się klejenia formatki do siedziska.  Do oferty należy załączyć atest w którym jest zawarta informacja że maksymalny nacisk na siedzisko wynosi 160 kg.  Przednia i tylna noga wykonana z jednego elementu rury.  Wymagane sztaplowanie, minimum 8 sztuk w słupku.  Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, o parametrach potwierdzonych dokumentem producenta tkaniny lub jednostkę badawczą nie gorszych niż:   1. Ścieralność : 300 000 cykli Martindala, 2. Skład – wierzch 100% vinyl , podkład:100%poliester 3. Posiadającą powłoki dające wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną , zapobiegającą powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam ( technologia wzbogacona jonami srebra)   Posiadającą odporność na działanie śliny, potu, pleśni  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. ~~16 kolorów~~ 8 kolorów | Wymagane wymiary krzesła:(Tolerancja 5%)  - szerokość siedziska 420 mm,  - wysokość siedziska 450 mm,  - wysokość krzesła 845 mm,  - głębokość siedziska 440 mm.  - całkowita szerokość krzesła – 500 mm.  -całkowita głębokość krzesła 537 mm. | Szt. | 82 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krzesła sklejkowe tapicerowane z podłokietnikami- Kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki co najmniej 7 warstwowej giętko klejonej, o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm Miękkie tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko i oparcie  Stabilna, chromowana rama krzesła.  Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę podczas siedzenia. Podłokietniki z drewnianymi nakładkami  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. ~~16 kolorów~~ 8 kolorów | Szerokość siedziska-42cm  wysokość siedziska-45cm  wysokość krzesła-84.5 cm  głębokość siedziska-44 cm  całkowita szerokość krzesła-50cm  całkowita glebokość-53,7 cm | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy z mechanizmem typu multiblock. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Front tapicerowany materiałem zmywalnym Możliwość swobodnego kołysania się. Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Regulowana wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. Podstawa z polerowanego aluminium. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych  Elementy metalowe: chromowane  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | szerokość 520 mm, głębokość 440 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło obrotowe:  Miękkie tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko i oparcie. Dekoracyjna osłona oparcia. Możliwość swobodnego kołysania się. Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Regulacja siły oporu oparcia. Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparciaw plecy użytkownika. Regulowana wysokość krzesła. regulowana wysokość oparcia. Stałe, wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, nylonowa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Szerokość siedziska 460mm głębokość 420-465 mm  całkowita wysokość 900-1090mm | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanapa dwuosobowa rozkładana - stelaż kanapy wykonany z połączenia elementów drewnianych i płyty wiórowej o klasie higieniczności E1. Całość obłożona pianką wysokoelastyczną i tapicerką zmywalną. Siedzisko dodatkowo wyposażone w sprężyny faliste. Kanapa musi być rozkładana, o powierzchni spania min. 185cm x 140cm  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanapa dwuosobowa - stelaż kanapy wykonany z połączenia elementów drewnianych i płyty wiórowej o klasie higieniczności E1. Całość obłożona pianką wysokoelastyczną i tapicerką zmywalną. Siedzisko dodatkowo wyposażone w sprężyny faliste  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. 16 kolorów | Szerokość: 128 cm - Głębokość : 89 cm - Wysokość: 92 cm - Wysokość siedziska: 46 cm - Głębokość siedziska: 54 cm - Wysokość nóżek: 15 cm - Podłokietnik o standardowej szerokości 9 cm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krzesła– połączony zestaw krzeseł z oparciem – 5 krzeseł  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. ~~16 kolorów~~**12 kolorów plastiku do wyboru.**  **Ławka- krzesła do poczekalni**  **Siedzenia wykonane z bardzo trwałego plastiku,profilowane z zabezpieczeniem antypoślizgowym, min. 12 kolorów plastiku do wyboru.Ławka oparta jest na metalowym stelażu dostępnym w min. dwóch kolorach do wyboru-jasnoszary oraz czarny.Lewą jak i prawą zewnętrzną stronę ławki kończy podłokietnik z plastikową nakładką w kolorze wybranym dla siedzisk ławki.** |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krzesła– fabrycznie zestaw krzeseł z oparciem – 7 krzeseł  Kolor tapicerki: do wyboru przez zamawiającego z min. ~~16 kolorów~~**12 kolorów plastiku do wyboru.**  **Ławki- krzesła do poczekalni**  **4 krzesła +3 krzesła**  **Siedzenia wykonane z bardzo trwałego plastiku,profilowane z zabezpieczeniem antypoślizgowym, min. 12 kolorów plastiku do wyboru.Ławka oparta jest na metalowym stelażu dostępnym w min. dwóch kolorach do wyboru-jasnoszary oraz czarny.Lewą jak i prawą zewnętrzną stronę ławki kończy podłokietnik z plastikową nakładką w kolorze wybranym dla siedzisk ławki.** |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: | | | | | |  | X |  |  |

Zadanie nr 3 Regały

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | | Wymiary w cm | Jedno.  miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| 1. 1. | | Regały do bielizny- metalowe regały chromowane. Każdy element pokryty jest trzykrotnie chromem metodą galwaniczną. Gwarantuje to wysoką jakość, trwałość oraz estetyczny wygląd. Regały chromowane posiadają świadectwo PZH dopuszczające je do stosowania w gastronomii do przechowywania produktów spożywczych. Konstrukcja regału zapewnia dużą nośność półki - 240kg oraz łatwy montaż. Nogi wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie regału. | D70xG30xW180 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Regał do przechowywania kaczek i basenów wykonany ze stali nierdzewnej | S80 x G45 x 200 [cm] | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: | | | | | | |  | x |  |  |

**Zadanie nr 4 Meble zabiegowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | | Wymiary w cm | Jedno.  miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat stawka | vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9 |
| **Wymóg: meble zabiegowe spełniające wszystkie wymogi opisane w tabeli nr 1,** | | | | | | | | | | |
| 1. 1. | | Szafka stojąca podblatowa podzielona na trzy części w jednej szuflady cztery równej wysokości, druga obudowa pod umywalkę, trzecia obudowa pod zlewozmywak. Blat łatwo zmywalny | D170x G 60x W 75 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Szafka wisząca | D 60 x G 40x W 60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | | Szafka stojąca podblatowa z pełnymi drzwiami i półkami | D 50x G56x W85 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Szafka stojąca podblatowa z czterema szufladami | D 50 x G56xW85 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | | Szafka wisząca jedno drzwiowa z pełnymi drzwiami ,z półkami – 2 | D 50x G 30 x W60 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Szafka wisząca jedno drzwiowa przeszklona z półkami -2 | D 50x G 30 x W60 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | | Szafa zabiegowa stojąca czterodrzwiowe z pełnymi drzwiami w środku półki. Zamykana na klucz | D80x G50 xW200 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Szafka stojąca podzielona na trzy części : obudowa pod umywalkę , obudowa pod zlewozmywak jedno komorowy, część z szufladami – cztery równej wysokości | D 170x G 60x W 75 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | | **Szafka wisząca trzydrzwiowa każda część podzielona dwiema półkami równej wysokości. Zamykana na klucz** | D 170 x G40x W60 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Szafka stojąca podblatowa jednodrzwiowa podzielona półkami równej wysokości | D60x G50 W 82 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | | Szafka stojąca – nadstawka na blat która składa się z dwóch szafek jednodrzwiowych przeszklonych połączonych w górnej części szafką jednodrzwiową 50x50. Szklane półki | D170 x G35x W150 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | | Biurko do gabinetu zabiegowego- duży blat, otwartą przegrodę na stację dysków, wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz 1 szafkę 4-szufladową o równej wysokości. Stelaż składa się z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor według palety RAL. Biurko wypełnione jes płytą meblową obustronnie laminowaną. Nóżki o wysokości 10mm z możliwością poziomowania. | D 140x G 60x W x 790 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Suma netto/Vat/brutto: | | | | | | |  | x |  |  |

**Tabela nr 1 Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych opisanych w tabeli nr 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry graniczne mebli o konstrukcji nośnej szkieletowej, wykonanej z aluminium | |
| Lp. | Parametr wymagany |
| 1 | Konstrukcja – korpus  Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym wg palety RAL.  Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.  Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.  Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody – muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. |
| 2 | Konstrukcja - nóżki  Meble posadowione na nóżkach o wysokości 10 cm integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego (Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami). |
| 3 | Drzwi - fronty  Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym HPL grubości 0,6-0,7 mm o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. |
| 4 | Krawędzie  Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |
| 5 | Szuflady  W meblach płycinowych szuflady typu skrzyniowego ze stali ocynkowanej malowane w kolorze białym.  W meblach o konstrukcji aluminiowej szuflady z tworzywa ABS – monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego.  Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |
| 6 | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych i laboratoryjnych. |
| 7 | Blaty pokryte materiałem odpornym na substancje chemiczne. Wszystkie meble zaopatrzone w zamek ( szafy i szuflady) oraz uchwyty, kolor płyt meblowych: do wyboru Zamawiającego |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

**Zadanie nr 5 Meble do kuchni oddziałowych**

Wykonanie: płyta meblowa melamina i stal nierdzewna, kolor mebli: każdy element mebla (oprócz stali nierdzewnej) do wyboru Zamawiającego z min. 12 kolorów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Wymiary w cm | Jedno  miary | Szacunkowa ilość | | Cena jednostkowa | | Wartość netto | Vat stawka | vat | | Wartośc brutto | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7=5+6 | 8 | 9=7x8 | | 10=7+9 | |
| **Kuchnia oddziałowa parter** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Szafka wykonana z stali nierdzewnej na pojemniki GN, dwudrzwiowa, z półką, na nóżkach (PP/17) | 80 cm × 30cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 2. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, z półką, na nóżkach (PP/17) | 80cm × 50cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 3. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, na nóżkach (PP/18) | 73cm × 50cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 4. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach (PP/19) | 120cm × 60cm +/- 5%, | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 5. | Szafka wisząca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z półką (PP/19) | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 6. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach (PP/19) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 7. | Szafka wisząca, pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, składana z półką (PP/19) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 8. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z miejscem na zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, na nóżkach (PP/19) | 196cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 9. | Szafa stojąca ze stali nierdzewnej, zamykana z półkami na nóżkach (PP/19) | 80cm×60cm×200 cm+/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 10. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach (PP/20) | 145cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 11. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach (PP/20) | 120cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 12. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach (PP/20) | 120cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 13. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z kołnierzem na nóżkach (PP/20) | 50cm×60cm +/- 5% | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| **Kuchnia oddziałowa I piętro** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Szafka wykonana z stali nierdzewnej na pojemniki GN, składana, z półką, na nóżkach | 80 cm × 30cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 15. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, kołnierzem, z półką, na nóżkach | 80cm × 50cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 16. | Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej, z kołnierzem, na nóżkach, | 63cm × 80cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 17. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach | 120cm × 60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 18. | Szafka wisząca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z półką | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 19. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 20. | Szafka wisząca, pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, składana z półką | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 21. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z miejscem na zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, na nóżkach | 196cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 22. | Szafa stojąca ze stali nierdzewnej, zamykana z półkami na nóżkach | 80cm×60cm×200 cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 23. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, na nóżkach | 145cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 24. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 25. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany, z kołnierzem, na nóżkach | 120cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 26. | Szafka stojąca pełne drzwi, wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami i półką, z kołnierzem na nóżkach | 50cm×60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| 27. | Szafka stojąca pełne drzwi wykonanie płyta meblowa melamina, z szufladami, z półką, na nóżkach | 120cm × 60cm +/- 5 % | Szt. | | 1 |  | |  |  |  | |  | |
| Suma netto: | | | | | | |  | | | | Suma brutto: | |  |

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika