Iława, 13.11.2018r.

**dotyczy: dostawy sprzętu i wyposażenia z podziałem na 16 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

**(nr sprawy 32/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie**

**Pytanie nr 1**

***Dotyczy zał. Nr 2 Formularz cenowy ZMIANA II,***

***Zadanie 10 Myjnia do narzędzi***

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia wprowadzoną w dniu 08-11-2018r., prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie jakiego zakresu prac adaptacyjnych niezbędnych do zamontowania i uruchomienia myjni oczekuje Zamawiający.

Zamawiający w SIWZ nie wymagał przeprowadzenia wizji lokalnej, oraz nie określił rozmiaru i zakresu prac jakich oczekuje od Wykonawcy. Prace adaptacyjne pomieszczeń mogą mieć znaczący wpływ na cenę oferty, a ich określenie jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej.

Pojęcie „*wszelkich prac niezbędnych do zamontowania i uruchomienia myjni (wykonanie adaptacji pomieszczeń pod montaż urządzenia)*” może zawierać szeroki katalog czynności od prac instalacyjnych (wod-kan, elektryczne), przez budowlane (wykucie otworu pod myjnię przelotową), do wykończeniowych itd.

Prosimy zatem o sprecyzowanie warunku wprowadzonego do opisu przedmiotu zamówienia w dniu 08-11-2018r.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje przeniesienia i instalacji suszarki narzędziowej prod .Franke model Dc2200 w miejsce znajdujące się w końcu strefy czystej(zamontowania i uruchomienia), oraz w miejscu wcześniejszej instalacji suszarki montażu myjnie narzędziowej, prace obejmują roboty murarskie, wykończeniowe, hydrauliczne(doprowadzenie wody Z .C i Demi. Wykonanie stosownych odpływów wod-kan)), doprowadzenie energii elektrycznej do suszarki i oferowanej myjni, wykonanie wentylacji i ewentualnie klimatyzacji.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu CS.