**POPRAWNY**

**Załącznik nr 1 Formularz ofertowy**

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

**........................................................**

**........................................................**

**........................................................**

**.......................................................**

**Adres e-mail……………………………………**

Oferujemy **świadczenie usługi przeglądów technicznych, napraw i konserwacji pojazdów Powiatowego Szpitala w Iławie** za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1. | Przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja ambulansów | Roboczo-godzina | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przejazd lawety | km | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Godzina pracy lawety | godzina | 10 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty | | | | | | |  |  |

Tabela nr 1 „Parametry oceniane”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry oceniane - ocena techniczna | Waga 20% |
| 1. | Ilość stanowisk warsztatowych przeznaczonych dla samochodów ciężarowych i dostawczych z kanałem oraz bramą wjazdową wyższą niż 3,6 m | …………………stanowisko (1, 2, 3 i więcej) |
| 2. | Okres udzielonej gwarancji | ………………………..miesiące( 3, 6 m-cy) |

Przeglądy, naprawy i konserwacje ambulansów odbywać się będą w warsztacie mieszczącym się w

………………………..………… przy ul. ……………………………………………………., odległość drogowa od siedziby Zamawiającego (Powiatowy Szpital w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława) ………………………………….…km

Tabela nr 1 Szacunkowa ilość roboczogodzin przewidziana dla wykonywania typowych czynności związanych z przeglądami technicznymi, naprawami i konserwacją pojazdów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa czynności | Ilość roboczogodzin |
| 1 | wymiana opon z wyważeniem kół – samochód dostawczy 4szt | 1 |
| 2 | naprawa opony | 0,5 |
| 3 | naprawa , prostowanie felgi | 1 |
| 4 | Wymiana kół z wyważeniem kpl. | 0,5 |
| 5 | wymiana klocków hamulcowych – samochód dostawczy | 1 |
| 6 | wymiana klocków i tarcz – samochód dostawczy | 1-2 |
| 7 | wymiana szczęk hamulcowych 2 strony – samochód dostawczy | 1,5 |
| 8 | wymiana linki hamulcowej | 1 |
| 9 | wymiana amortyzatorów przód 1strona – samochód dostawczy | 1 – 2 |
| 10 | wymiana amortyzatorów tył 1strona – samochód dostawczy | 1 |
| 11 | wymiana oleju skrzynia | 0,5 |
| 12 | wymiana oleju tylny most | 0,5 |
| 13 | wymiana sprzęgła – samochód osobowy i dostawczy | 3 – 6 |
| 14 | wymiana łożyska koła, piasty koła | 1 – 2 |
| 15 | wymiana paska wielorowkowego | 0,5 |
| 16 | wymiana alternatora | 1 |
| 17 | wymiana rozrusznika | 1 |
| 18 | wymiana linki sprzęgła | 1 |
| 19 | wymiana pompy wody /paska/rolek/napinacza | 2-5 |
| 20 | wymiana przegubu | 1 – 2 |
| 21 | wymiana rozrządu | 4 – 7 |
| 22 | wymiana uszczelki pod głowicą | 3 – 5 |
| 23 | wymiana napinacza paska wielorowkowego | 1 |
| 24 | wymiana pompki paliwa diesel | 1 – 2 |
| 25 | wymiana skrzyni biegów | 3 – 5 |
| 26 | wymiana sworznia wahacza 1 strona | 1 – 2 |
| 27 | wymiana tulei wahacza 1 strona | 1 – 2 |
| 28 | wymiana łączników stabilizatora 2 strony | 0,5 |
| 29 | naprawa zawieszenia przód (w zależności od zakresu naprawy) | 1 – 4 |
| 30 | ustawienie zbieżności | 1 – 2 |
| 31 | Wymiana /sprawdzenie wtryskiwaczy 4szt | 3 – 5 |
| 32 | wymiana świec żarowych 1 szt. | 0,5 |
| 33 | wymiana szyby czołowej klejonej | 1 – 2 |
| 34 | wymiana wtryskiwaczy 1 szt. | 0,5 – 1 |
| 35 | wymiana filtra paliwa /powietrza /kabiny | 0,5 |
| 36 | Wymiana oleju/ filtra olejowego/ kasowanie inspekcji serwisowej | 0,5 |
| 37 | diagnostyka komputerowa (odczyt kodów błędów) | 0,5 |
| 38 | diagnostyka komputerowa (usunięcie błędów) | 1 |
| 39 | obsługa klimatyzacji, odgrzybienie, napełnienie, | 2 |
| 40 | Wymiana resoru | 1 |
| 41 | Wymiana szczęk / tarczo bębnów 2 strony | 2 |
| 42 | Wymiana klamki zewnętrznej | 0,5 |
| 43 | Wymiana chłodniczki olejowej | 2 |
| 44 | Czyszczenie filtra DPF/ kalibracja wyzerowanie parametrów | 5 |
| 45 | Demontaż/montaż filtra DPF | 2 |
| 46 | Wymiana czujnika różnicowego filtra cząstek stałych | 0,5 |
| 47 | Wymiana czujnika ciśnienia doładowania | 0,5 |
| 48 | Demontaż, montaż wału pędnego | 1 |

**Zasady wykonywania czynności związanych z przeglądami technicznymi, naprawami i konserwacją ambulansów:**

**1.Zakres naprawy i czynności serwisowych oraz czas ich wykonania każdorazowo zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę w zleceniu wykonania usługi (w oparciu o Tabelę nr 1). W przypadku wystąpienia trudności przy wykonaniu typowych czynności związanych z przeglądami technicznymi, naprawami i konserwacją pojazdów czas ich wykonania może ulec zmianie w stosunku do czasów opisanych w Tabeli nr 1 po uzgodnieniu tej zmiany z przedstawicielem Zamawiającego.**

**2.W przypadku wystąpienia czynności innych niż wymienione w Tabeli nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia mu do wglądu katalogów norm czasowych.**

Data………………………………. ………………………………………………………….

(pieczęć i podpis wykonawcy)